# Buka Protect Maxim

> #### MAX187 series:

> MAX187ACPA MAX187BCPA MAX187CCPA MAX187AEPA MAX187BEPA MAX187CEPA MAX187ACWE MAX187ACWE MAX187BCWE MAX187BCWE MAX187CCWE MAX187CCWE MAX187CCWE MAX187AEWE MAX187BEWE MAX187BEWE MAX187BEWE MAX187CEWE ...

> #### MAX189 series:

> MAX189ACWE MAX189BCWE MAX189CCWE MAX189AEWE MAX189BEWE MAX189CEWE MAX189ACPA MAX189CCPA MAX189AEPA MAX189BEPA MAX189CEPA MAX187AMJA MAX187BMJA ...

> #### MAX813 series:

> MAX813L MAX813LCA MAX813LCEA MAX813LCESA MAX813LCP MAX813LCPA MAX813LCPA MAX813LCSA MAX813LCSAT MAX813LCSE MAX813LCSS MAX813LCST MAX813LCUA MAX813LCXSA MAX813LDPA MAX813LE MAX813LEDA MAX813LEP MAX813LEPA MAX813LEPE MAX813LEPI MAX813LESA ...

Silahkan kunjungi Type MCU pada link di bawah ini Untuk melihat list IC, dikarenakan mustahil kami menuliskan semua bagian nomer chip maka beberapa tidak dapat dicantumkan di website kami, akan tetapi Pojok-ic akan selalu memperbaiki/mencari type baru dari microcontroller, tapi tidak menutup kemungkinan akan mengupdate semua di sini, jika anda tidak menemukan type IC anda disini silahkan kontak kami.

#### Tentang Maxim :

Maxim Integrated adalah perusahaan Amerika yang diperdagangkan secara publik yang mendesain, memproduksi, dan menjual sirkuit terintegrasi analog dan sinyal campuran . [3] Maxim Integrated mengembangkan sirkuit terpadu (IC) untuk pasar otomotif, industri, komunikasi, konsumen, dan komputasi. Perusahaan ini berkantor pusat di San Jose, California , dan memiliki pusat desain, fasilitas manufaktur, dan kantor penjualan di seluruh dunia. Pada tahun fiskal 2019, penjualannya mencapai US $ 2,31 miliar , 7131 karyawan, dan 35.000 pelanggan di seluruh dunia. [4] Maxim adalah perusahaan Fortune 1000 dan sahamnya merupakan komponen dari indeks pasar saham NASDAQ-100 . Pada Desember 2018, Maxim ditambahkan kembali ke S&P 500. Maxim didirikan pada April 1983. [5] Sembilan anggota tim awalnya memiliki berbagai pengalaman dalam desain dan penjualan semikonduktor. Tim pendiri termasuk Jack Gifford , perintis industri sejak 1960-an; Fred Beck, pelopor penjualan dan distribusi IC; Dave Bingham, Ilmuwan Umum Electric pada Tahun 1982; Steve Combs, pelopor dalam teknologi wafer dan manufaktur; Lee Evans, juga seorang pelopor dalam desain microchip analog CMOS dan General Electric's Scientist of the Year pada tahun 1982; Dave Fullagar, penemu amplifier operasional internal pertama yang dikompensasisirkuit; Roger Fuller, pelopor lain dalam desain microchip CMOS; Rich Hood, direktur pengembangan untuk beberapa sistem uji semikonduktor pertama yang dikendalikan mikroprosesor; dan Dick Wilenken, yang diakui sebagai bapak kunci analog dan teknologi multiplexer. [6] Berdasarkan rencana bisnis dua halaman, mereka memperoleh modal ventura US $ 9 juta untuk mendirikan perusahaan. [7] Pada tahun pertama, perusahaan mengembangkan 24 produk sumber kedua . Setelah itu, Maxim merancang produk eksklusif yang menawarkan diferensiasi lebih besar dan keuntungan lebih tinggi. Pada tahun 1985, industri ini diperkenalkan ke MAX600, produk berpemilik pertama yang memenangkan penghargaan industri dan memulai puluhan tahun inovasi teknis. Maxim mencatat tahun fiskal pertama yang menguntungkan pada tahun 1987, dengan bantuan produk yang disebut MAX232 , dan membukukan laba setiap tahun sejak go public pada tahun 1988. Pendapatan tahunan mencapai $ 500 juta pada tahun fiskal 1998 dan pada tahun fiskal 2011 mencapai lebih dari $ 2,47 miliar. [3] Pada tahun 2005, Maxim menjadi perusahaan Fortune 1000. Tiga tahun kemudian, perusahaan mendirikan Kepala Kantor Teknis, dan jumlah paten naik 50% selama dua tahun ke depan. Pada 2010, perusahaan mengirim produk analog pertamanya dengan wafer 300mm. Portofolio produk Maxim sekarang mencakup IC manajemen daya dan baterai, sensor, IC analog, IC antarmuka, solusi komunikasi, IC digital, keamanan tertanam, dan mikrokontroler.