# Buka Protect Intel

> #### 87xx series:

> 8741 8741AH 8742 8742AH 8744 8744H 8748 8748H 8749 8749H 8751 8751BH 8751H 8751H-8 87551SB 8752BH 8796BH 8796JF 8797BH 8797JF 8798 ...

> #### 87Cxx series:

> 87C151SA 87C151SB 87C194 87C196CA 87C196JQ 87C196JR 87C196JT 87C196JV 87C196KB 87C196KC 87C196KD 87C196KQ 87C196KR 87C196KS 87C196KT 87C196LA 87C196MC 87C196MH 87C198 87C251SA 87C251SB 87C251SP 87C251SQ 87C42 87C51 87C51FA 87C51FB 87C51FC 87C51GB 87C51RA 87C51RB 87C51RC 87C52 87C54 87C58 D87C51 D87C151SA D87C151SB D87C194 D87C198 D87C251SA D87C251SP D87C251SQ D87C196CA D87C42 D87C51FA D87C51FB D87C51FC D87C251SB D87C51RA D87C196JQ D87C196JR D87C196JT D87C196JV D87C196KR D87C196KS D87C196KT D87C196LA D87C51RB D87C51RC D87C52 D87C54 D87C51GB D87C58 D87L42 D87L51FA D87L51FB D8751BH D87L51FC D87L52 D87L54 8749 D87L58 D8741 D8741AH D8742 DD8749H D8742AH D8744 D8744H D8748 D8751 8D748H D8751H D8751H-8 D8752BH D8798 D8796BH D8796JF D8797BH D8797JF D87C196MC D87C196MH D87C251SA...

> #### 87Lxx series:

> 87L42 87L51FA 87L51FB 87L51FC 87L52 87L54 87L58 ...

Silahkan kunjungi Type MCU pada link di bawah ini Untuk melihat list IC, dikarenakan mustahil kami menuliskan semua bagian nomer chip maka beberapa tidak dapat dicantumkan di website kami, akan tetapi Pojok-ic akan selalu memperbaiki/mencari type baru dari microcontroller, tapi tidak menutup kemungkinan akan mengupdate semua di sini, jika anda tidak menemukan type IC anda disini silahkan kontak kami.

#### Tentang Intel :

The Intel MCS-51 (biasanya disebut 8051 ) adalah satu chip mikrokontroler (MCU) seri dikembangkan oleh Intel pada tahun 1980 untuk digunakan dalam embedded system . Arsitek set instruksi Intel MCS-51 adalah John H. Wharton . [1] [2] Versi asli Intel populer di tahun 1980-an dan awal 1990-an dan turunan yang kompatibel dengan biner tetap populer hingga saat ini. Ini adalah contoh komputer set instruksi yang kompleks , dan memiliki ruang memori terpisah untuk instruksi dan data program. Keluarga asli MCS-51 Intel dikembangkan dengan menggunakan teknologi N-type metal-oxide-semiconductor ( NMOS ) seperti pendahulunya Intel MCS-48 , tetapi versi yang lebih baru, diidentifikasi dengan huruf C dalam namanya (misalnya, 80C51) menggunakan logam pelengkap– teknologi oksida-semikonduktor ( CMOS ) dan mengonsumsi daya lebih kecil dari pendahulunya NMOS. Ini membuatnya lebih cocok untuk perangkat bertenaga baterai. Keluarga dilanjutkan pada tahun 1996 dengan 8-bit MCS-151 yang ditingkatkan dan 8/ 16 / 32-bit MCS-251 keluarga mikrokontroler yang kompatibel dengan biner. [3] Sementara Intel tidak lagi memproduksi keluarga MCS-51, MCS-151 dan MCS-251, turunan biner yang disempurnakan yang dibuat oleh banyak vendor tetap populer hingga saat ini. Beberapa turunan mengintegrasikan prosesor sinyal digital (DSP). Di luar perangkat fisik ini, beberapa perusahaan juga menawarkan turunan MCS-51 sebagai inti IP untuk digunakan dalam array gerbang yang dapat diprogram di lapangan (FPGA) atau desain sirkuit terintegrasi khusus aplikasi (ASIC).