# Buka Protect Microchip

> #### PIC12Fxx PIC12LFxx full series:

> PIC10F200 PIC10F202 PIC10F204 PIC10F206 PIC10F220 PIC10F222 PIC10F320 PIC10F322 PIC10LF320 PIC10LF322 PIC10LF200 PIC10LF202 PIC10LF204 PIC10LF206 PIC10LF220 PIC10LF222 PIC10LF320 PIC10LF322 ...

> #### PIC12Fxx/PIC12LFxx full series:

> PIC12F1501 PIC12F1571 PIC12F1572 PIC12F1612 PIC12F1822 PIC12F1840 PIC12F1552 PIC12F508 PIC12F509 PIC12F510 PIC12F519 PIC12F529T39A PIC12F529T48A PIC12F609 PIC12F615 PIC12F617 PIC12F629 PIC12F635 PIC12F675 PIC12F683 PIC12F752 PIC12LF1501 PIC12LF1571 PIC12LF1572 PIC12LF1612 PIC12LF1822 PIC12LF1840 PIC12LF1552 PIC12LF508 PIC12LF509 PIC12LF510 PIC12LF519 PIC12LF529T39A PIC12LF529T48A PIC12LF609 PIC12LF615 PIC12LF617 PIC12LF629 PIC12LF635 PIC12LF675 PIC12LF683 PIC12LF752 PIC12LF1501 PIC12LF1552 PIC12LF1822 PIC12LF1840 PIC12LF1840T39A PIC12LF1840T48A PIC12HV609 PIC12HV615 PIC12HV752 ...

> #### PIC12Cxx/PIC12CExx full serie:

> PIC12C508 PIC12C508A PIC12C509 PIC12C509A PIC12C671 PIC12C672 PIC12CE518 PIC12CE519 PIC12CE625 PIC12CE673 PIC12CE674 PIC12CR509A ...

> #### PIC16Fxx/PIC16LFxx/PIC16HVxx full series:

> PIC16F1454 PIC16F1455 PIC16F1459 PIC16F1503 PIC16F1507 PIC16F1508 PIC16F1509 PIC16F1512 PIC16F1513 PIC16F1516 PIC16F1517 PIC16F1518 PIC16F1519 PIC16F1526 PIC16F1527 PIC16F1782 PIC16F1783 PIC16F1784 PIC16F1786 PIC16F1787 PIC16F1788 PIC16F1789 PIC16F1823 PIC16F1824 PIC16F1825 PIC16F1826 PIC16F1827 PIC16F1828 PIC16F1829 PIC16F1847 PIC16F1933 PIC16F1934 PIC16F1936 PIC16F1937 PIC16F1938 PIC16F1939 PIC16F1946 PIC16F1947 PIC16F505 PIC16F506 PIC16F526 PIC16F527 PIC16F54 PIC16F57 PIC16F570 PIC16F59 PIC16F610 PIC16F616 PIC16F627 PIC16F627A PIC16F628 PIC16F628A PIC16F630 PIC16F631 PIC16F636 PIC16F639 PIC16F648A PIC16F676 PIC16F677 PIC16F684 PIC16F685 PIC16F687 PIC16F688 PIC16F689 PIC16F690 PIC16F707 PIC16F716 PIC16F72 PIC16F720 PIC16F721 PIC16F722 PIC16F722A PIC16F723 PIC16F723A PIC16F724 PIC16F726 PIC16F727 PIC16F73 PIC16F737 PIC16F74 PIC16F747 PIC16F753 PIC16F76 PIC16F767 PIC16F77 PIC16F777 PIC16F785 PIC16F818 PIC16F819 PIC16F83 PIC16F84 PIC16F84A PIC16F87 PIC16F870 PIC16F871 PIC16F872 PIC16F873 PIC16F873A PIC16F874 PIC16F874A PIC16F876 PIC16F876A PIC16F877 PIC16F877A PIC16F88 PIC16F882 PIC16F883 PIC16F884 PIC16F886 PIC16F887 PIC16F913 PIC16F914 PIC16F916 PIC16F917 PIC16F946 PIC16LF505 PIC16LF506 PIC16LF526 PIC16LF527 PIC16LF54 PIC16LF57 PIC16LF570 PIC16LF59 PIC16LF610 PIC16LF616 PIC16LF627 PIC16LF627A PIC16LF628 PIC16LF628A PIC16LF630 PIC16LF631 PIC16LF636 PIC16LF639 PIC16LF648A PIC16LF676 PIC16LF677 PIC16LF684 PIC16LF685 PIC16LF687 PIC16LF688 PIC16LF689 PIC16LF690 PIC16LF707 PIC16LF716 PIC16LF72 PIC16LF720 PIC16LF721 PIC16LF722 PIC16LF722A PIC16LF723 PIC16LF723A PIC16LF724 PIC16LF726 PIC16LF727 PIC16LF73 PIC16LF737 PIC16LF74 PIC16LF747 PIC16LF753 PIC16LF76 PIC16LF767 PIC16LF77 PIC16LF777 PIC16LF785 PIC16LF818 PIC16LF819 PIC16LF83 PIC16LF84 PIC16LF84A PIC16LF87 PIC16LF870 PIC16LF871 PIC16LF872 PIC16LF873 PIC16LF873A PIC16LF874 PIC16LF874A PIC16LF876 PIC16LF876A PIC16LF877 PIC16LF877A PIC16LF88 PIC16LF882 PIC16LF883 PIC16LF884 PIC16LF886 PIC16LF887 PIC16LF913 PIC16LF914 PIC16LF916 PIC16LF917 PIC16LF946 PIC16HV540 PIC16HV610 PIC16HV616 PIC16HV753 PIC16HV785 PIC16LF1454 PIC16LF1455 PIC16LF1459 PIC16LF1503 PIC16LF1507 PIC16LF1508 PIC16LF1509 PIC16LF1512 PIC16LF1513 PIC16LF1516 PIC16LF1517 PIC16LF1518 PIC16LF1519 PIC16LF1526 PIC16LF1527 PIC16LF1782 PIC16LF1783 PIC16LF1784 PIC16LF1786 PIC16LF1787 PIC16LF1788 PIC16LF1789 PIC16LF1823 PIC16LF1824 PIC16LF1824T39A PIC16LF1825 PIC16LF1826 PIC16LF1827 PIC16LF1828 PIC16LF1829 PIC16LF1847 PIC16LF1902 PIC16LF1903 PIC16LF1904 PIC16LF1906 PIC16LF1907 PIC16LF1933 PIC16LF1934 PIC16LF1936 PIC16LF1937 PIC16LF1938 PIC16LF1939 PIC16LF1946 PIC16LF1947 ...

> #### PIC16Cxx/PIC16CExx/PIC16CRxx full series:

> PIC16C432 PIC16C433 PIC16C505 PIC16C52 PIC16C54 PIC16C54A PIC16C54B PIC16C54C PIC16C55 PIC16C554 PIC16C557 PIC16C558 PIC16C55A PIC16C56 PIC16C56A PIC16C57 PIC16C57C PIC16C58A PIC16C58B PIC16C620 PIC16C620A PIC16C621 PIC16C621A PIC16C622 PIC16C622A PIC16C62A PIC16C62B PIC16C63 PIC16C63A PIC16C642 PIC16C64A PIC16C65A PIC16C65B PIC16C66 PIC16C662 PIC16C67 PIC16C71 PIC16C710 PIC16C711 PIC16C712 PIC16C715 PIC16C716 PIC16C717 PIC16C72 PIC16C72A PIC16C73A PIC16C73B PIC16C745 PIC16C74A PIC16C74B PIC16C76 PIC16C765 PIC16C77 PIC16C770 PIC16C771 PIC16C773 PIC16C774 PIC16C781 PIC16C782 PIC16C923 PIC16C924 PIC16C925 PIC16C926 PIC16CE623 PIC16CE624 PIC16CE625 PIC16CR54 PIC16CR54A PIC16CR54C PIC16CR56A PIC16CR57C PIC16CR58B PIC16CR62 PIC16CR620A PIC16CR63 PIC16CR64 PIC16CR65 PIC16CR72 PIC16CR73 PIC16CR74 PIC16CR76 PIC16CR77 PIC16CR83 PIC16CR84 PIC16CR926 ...

> #### PIC17Cxx/PIC17LCxx full series:

> PIC17C42 PIC17C42A PIC17C43 PIC17C44 PIC17C752 PIC17C756 PIC17C756A PIC17C762 PIC17C766 PIC17CR42 PIC17CR43 PIC18C242 PIC17LC42 PIC17LC42A PIC17LC43 PIC17LC44 PIC17LC752 PIC17LC756 PIC17LC756A PIC17LC762 PIC17LC766 PIC17LCR42 PIC17LCR43 PIC18C242 ...

> #### PIC18Cxx PIC18LCxx full series :

> PIC18C242 PIC18C252 PIC18C442 PIC18C452 PIC18C601 PIC18C658 PIC18C801 PIC18C858 PIC18LC242 PIC18LC252 PIC18LC442 PIC18LC452 PIC18LC601 PIC18LC658 PIC18LC801 PIC18LC858 ...

> #### PIC18Fxx/PIC18LFxx/PIC18FxxJxx/PIC18FxxKxx full series:

> PIC18F1220 PIC18F1230 PIC18F1320 PIC18F1330 PIC18F13K22 PIC18F13K50 PIC18F14K22 PIC18F14K22LIN PIC18F14K50 PIC18F2220 PIC18F2221 PIC18F2320 PIC18F2321 PIC18F2331 PIC18F23K20 PIC18F23K22 PIC18F2410 PIC18F242 PIC18F2420 PIC18F2423 PIC18F2431 PIC18F2439 PIC18F2450 PIC18F2455 PIC18F2458 PIC18F248 PIC18F2480 PIC18F24J10 PIC18F24J11 PIC18F24J50 PIC18F24K20 PIC18F24K22 PIC18F24K50 PIC18F2510 PIC18F2515 PIC18F252 PIC18F2520 PIC18F2523 PIC18F2525 PIC18F2539 PIC18F2550 PIC18F2553 PIC18F258 PIC18F2580 PIC18F2585 PIC18F25J10 PIC18F25J11 PIC18F25J50 PIC18F25K20 PIC18F25K22 PIC18F25K50 PIC18F25K80 PIC18F2610 PIC18F2620 PIC18F2680 PIC18F2682 PIC18F2685 PIC18F26J11 PIC18F26J13 PIC18F26J50 PIC18F26J53 PIC18F26K20 PIC18F26K22 PIC18F26K80 PIC18F27J13 PIC18F27J53 PIC18F4220 PIC18F4221 PIC18F4320 PIC18F4321 PIC18F4331 PIC18F43K20 PIC18F43K22 PIC18F4410 PIC18F442 PIC18F4420 PIC18F4423 PIC18F4431 PIC18F4439 PIC18F4450 PIC18F4455 PIC18F4458 PIC18F448 PIC18F4480 PIC18F44J10 PIC18F44J11 PIC18F44J50 PIC18F44K20 PIC18F44K22 PIC18F4510 PIC18F4515 PIC18F452 PIC18F4520 PIC18F4523 PIC18F4525 PIC18F4539 PIC18F4550 PIC18F4553 PIC18F458 PIC18F4580 PIC18F4585 PIC18F45J10 PIC18F45J11 PIC18F45J50 PIC18F45K20 PIC18F45K22 PIC18F45K50 PIC18F45K80 PIC18F4610 PIC18F4620 PIC18F4680 PIC18F4682 PIC18F4685 PIC18F46J11 PIC18F46J13 PIC18F46J50 PIC18F46J53 PIC18F46K20 PIC18F46K22 PIC18F46K80 PIC18F47J13 PIC18F47J53 PIC18F6310 PIC18F6390 PIC18F6393 PIC18F63J11 PIC18F63J90 PIC18F6410 PIC18F6490 PIC18F6493 PIC18F64J11 PIC18F64J90 PIC18F6520 PIC18F6525 PIC18F6527 PIC18F6585 PIC18F65J10 PIC18F65J11 PIC18F65J15 PIC18F65J50 PIC18F65J90 PIC18F65J94 PIC18F65K22 PIC18F65K80 PIC18F65K90 PIC18F6620 PIC18F6621 PIC18F6622 PIC18F6627 PIC18F6628 PIC18F6680 PIC18F66J10 PIC18F66J11 PIC18F66J15 PIC18F66J16 PIC18F66J50 PIC18F66J55 PIC18F66J60 PIC18F66J65 PIC18F66J90 PIC18F66J93 PIC18F66J94 PIC18F66J99 PIC18F66K22 PIC18F66K80 PIC18F66K90 PIC18F6720 PIC18F6722 PIC18F6723 PIC18F67J10 PIC18F67J11 PIC18F67J50 PIC18F67J60 PIC18F67J90 PIC18F67J93 PIC18F67J94 PIC18F67K22 PIC18F67K90 PIC18F8310 PIC18F8390 PIC18F8393 PIC18F83J11 PIC18F83J90 PIC18F8410 PIC18F8490 PIC18F8493 PIC18F84J11 PIC18F84J90 PIC18F8520 PIC18F8525 PIC18F8527 PIC18F8585 PIC18F85J10 PIC18F85J11 PIC18F85J15 PIC18F85J50 PIC18F85J90 PIC18F85J94 PIC18F85K22 PIC18F85K90 PIC18F8620 PIC18F8621 PIC18F8622 PIC18F8627 PIC18F8628 PIC18F8680 PIC18F86J10 PIC18F86J11 PIC18F86J15 PIC18F86J16 PIC18F86J50 PIC18F86J55 PIC18F86J60 PIC18F86J65 PIC18F86J72 PIC18F86J90 PIC18F86J93 PIC18F86J94 PIC18F86J99 PIC18F86K22 PIC18F86K90 PIC18F8720 PIC18F8722 PIC18F8723 PIC18F87J10 PIC18F87J11 PIC18F87J50 PIC18F87J60 PIC18F87J72 PIC18F87J90 PIC18F87J93 PIC18F87J94 PIC18F87K22 PIC18F87K90 PIC18F95J94 PIC18F96J60 PIC18F96J65 PIC18F96J94 PIC18F96J99 PIC18F97J60 PIC18F97J94 PIC18LF1220 PIC18LF1230 PIC18LF1320 PIC18LF1330 PIC18LF13K22 PIC18LF13K50 PIC18LF14K22 PIC18LF14K22LIN PIC18LF14K50 PIC18LF2220 PIC18LF2221 PIC18LF2320 PIC18LF2321 PIC18LF2331 PIC18LF23K20 PIC18LF23K22 PIC18LF2410 PIC18LF242 PIC18LF2420 PIC18LF2423 PIC18LF2431 PIC18LF2439 PIC18LF2450 PIC18LF2455 PIC18LF2458 PIC18LF248 PIC18LF2480 PIC18LF24J10 PIC18LF24J11 PIC18LF24J50 PIC18LF24K20 PIC18LF24K22 PIC18LF24K50 PIC18LF2510 PIC18LF2515 PIC18LF252 PIC18LF2520 PIC18LF2523 PIC18LF2525 PIC18LF2539 PIC18LF2550 PIC18LF2553 PIC18LF258 PIC18LF2580 PIC18LF2585 PIC18LF25J10 PIC18LF25J11 PIC18LF25J50 PIC18LF25K20 PIC18LF25K22 PIC18LF25K50 PIC18LF25K80 PIC18LF2610 PIC18LF2620 PIC18LF2680 PIC18LF2682 PIC18LF2685 PIC18LF26J11 PIC18LF26J13 PIC18LF26J50 PIC18LF26J53 PIC18LF26K20 PIC18LF26K22 PIC18LF26K80 PIC18LF27J13 PIC18LF27J53 PIC18LF4220 PIC18LF4221 PIC18LF4320 PIC18LF4321 PIC18LF4331 PIC18LF43K20 PIC18LF43K22 PIC18LF4410 PIC18LF442 PIC18LF4420 PIC18LF4423 PIC18LF4431 PIC18LF4439 PIC18LF4450 PIC18LF4455 PIC18LF4458 PIC18LF448 PIC18LF4480 PIC18LF44J10 PIC18LF44J11 PIC18LF44J50 PIC18LF44K20 PIC18LF44K22 PIC18LF4510 PIC18LF4515 PIC18LF452 PIC18LF4520 PIC18LF4523 PIC18LF4525 PIC18LF4539 PIC18LF4550 PIC18LF4553 PIC18LF458 PIC18LF4580 PIC18LF4585 PIC18LF45J10 PIC18LF45J11 PIC18LF45J50 PIC18LF45K20 PIC18LF45K22 PIC18LF45K50 PIC18LF45K80 PIC18LF4610 PIC18LF4620 PIC18LF4680 PIC18LF4682 PIC18LF4685 PIC18LF46J11 PIC18LF46J13 PIC18LF46J50 PIC18LF46J53 PIC18LF46K20 PIC18LF46K22 PIC18LF46K80 PIC18LF47J13 PIC18LF47J53 PIC18LF6310 PIC18LF6390 PIC18LF6393 PIC18LF63J11 PIC18LF63J90 PIC18LF6410 PIC18LF6490 PIC18LF6493 PIC18LF64J11 PIC18LF64J90 PIC18LF6520 PIC18LF6525 PIC18LF6527 PIC18LF6585 PIC18LF65J10 PIC18LF65J11 PIC18LF65J15 PIC18LF65J50 PIC18LF65J90 PIC18LF65J94 PIC18LF65K22 PIC18LF65K80 PIC18LF65K90 PIC18LF6620 PIC18LF6621 PIC18LF6622 PIC18LF6627 PIC18LF6628 PIC18LF6680 PIC18LF66J10 PIC18LF66J11 PIC18LF66J15 PIC18LF66J16 PIC18LF66J50 PIC18LF66J55 PIC18LF66J60 PIC18LF66J65 PIC18LF66J90 PIC18LF66J93 PIC18LF66J94 PIC18LF66J99 PIC18LF66K22 PIC18LF66K80 PIC18LF66K90 PIC18LF6720 PIC18LF6722 PIC18LF6723 PIC18LF67J10 PIC18LF67J11 PIC18LF67J50 PIC18LF67J60 PIC18LF67J90 PIC18LF67J93 PIC18LF67J94 PIC18LF67K22 PIC18LF67K90 PIC18LF8310 PIC18LF8390 PIC18LF8393 PIC18LF83J11 PIC18LF83J90 PIC18LF8410 PIC18LF8490 PIC18LF8493 PIC18LF84J11 PIC18LF84J90 PIC18LF8520 PIC18LF8525 PIC18LF8527 PIC18LF8585 PIC18LF85J10 PIC18LF85J11 PIC18LF85J15 PIC18LF85J50 PIC18LF85J90 PIC18LF85J94 PIC18LF85K22 PIC18LF85K90 PIC18LF8620 PIC18LF8621 PIC18LF8622 PIC18LF8627 PIC18LF8628 PIC18LF8680 PIC18LF86J10 PIC18LF86J11 PIC18LF86J15 PIC18LF86J16 PIC18LF86J50 PIC18LF86J55 PIC18LF86J60 PIC18LF86J65 PIC18LF86J72 PIC18LF86J90 PIC18LF86J93 PIC18LF86J94 PIC18LF86J99 PIC18LF86K22 PIC18LF86K90 PIC18LF8720 PIC18LF8722 PIC18LF8723 PIC18LF87J10 PIC18LF87J11 PIC18LF87J50 PIC18LF87J60 PIC18LF87J72 PIC18LF87J90 PIC18LF87J93 PIC18LF87J94 PIC18LF87K22 PIC18LF87K90 PIC18LF95J94 PIC18LF96J60 PIC18LF96J65 PIC18LF96J94 PIC18LF96J99 PIC18LF97J60 PIC18LF97J94 ...

> #### PIC24xx full series:

> PIC24EP128GP202 PIC24EP128GP204 PIC24EP128GP206 PIC24EP128MC202 PIC24EP128MC204 PIC24EP128MC206 PIC24EP256GP202 PIC24EP256GP204 PIC24EP256GP206 PIC24EP256GU810 PIC24EP256GU814 PIC24EP256MC202 PIC24EP256MC204 PIC24EP256MC206 PIC24EP32GP202 PIC24EP32GP203 PIC24EP32GP204 PIC24EP32MC202 PIC24EP32MC203 PIC24EP32MC204 PIC24EP512GP202 PIC24EP512GP204 PIC24EP512GP206 PIC24EP512GP806 PIC24EP512GU810 PIC24EP512GU814 PIC24EP512MC202 PIC24EP512MC204 PIC24EP512MC206 PIC24EP64GP202 PIC24EP64GP203 PIC24EP64GP204 PIC24EP64GP206 PIC24EP64MC202 PIC24EP64MC203 PIC24EP64MC204 PIC24EP64MC206 PIC24F04KA200 PIC24F04KA201 PIC24F04KL100 PIC24F04KL101 PIC24F08KA101 PIC24F08KA102 PIC24F08KL200 PIC24F08KL201 PIC24F08KL301 PIC24F08KL302 PIC24F08KL401 PIC24F08KL402 PIC24F08KM101 PIC24F08KM102 PIC24F08KM202 PIC24F08KM204 PIC24F16KA101 PIC24F16KA102 PIC24F16KA301 PIC24F16KA302 PIC24F16KA304 PIC24F16KL401 PIC24F16KL402 PIC24F16KM102 PIC24F16KM104 PIC24F16KM202 PIC24F16KM204 PIC24F32KA301 PIC24F32KA302 PIC24F32KA304 PIC24FJ128DA106 PIC24FJ128DA110 PIC24FJ128DA206 PIC24FJ128DA210 PIC24FJ128GA006 PIC24FJ128GA008 PIC24FJ128GA010 PIC24FJ128GA106 PIC24FJ128GA108 PIC24FJ128GA110 PIC24FJ128GA202 PIC24FJ128GA204 PIC24FJ128GA306 PIC24FJ128GA308 PIC24FJ128GA310 PIC24FJ128GB106 PIC24FJ128GB108 PIC24FJ128GB110 PIC24FJ128GB202 PIC24FJ128GB204 PIC24FJ128GB206 PIC24FJ128GB210 PIC24FJ128GC006 PIC24FJ128GC010 PIC24FJ16GA002 PIC24FJ16GA004 PIC24FJ16MC101 PIC24FJ16MC102 PIC24FJ192GA106 PIC24FJ192GA108 PIC24FJ192GA110 PIC24FJ192GB106 PIC24FJ192GB108 PIC24FJ192GB110 PIC24FJ256DA106 PIC24FJ256DA110 PIC24FJ256DA206 PIC24FJ256DA210 PIC24FJ256GA106 PIC24FJ256GA108 PIC24FJ256GA110 PIC24FJ256GB106 PIC24FJ256GB108 PIC24FJ256GB110 PIC24FJ256GB206 PIC24FJ256GB210 PIC24FJ32GA002 PIC24FJ32GA004 PIC24FJ32GA102 PIC24FJ32GA104 PIC24FJ32GB002 PIC24FJ32GB004 PIC24FJ32MC101 PIC24FJ32MC102 PIC24FJ32MC104 PIC24FJ48GA002 PIC24FJ48GA004 PIC24FJ64GA002 PIC24FJ64GA004 PIC24FJ64GA006 PIC24FJ64GA008 PIC24FJ64GA010 PIC24FJ64GA102 PIC24FJ64GA104 PIC24FJ64GA106 PIC24FJ64GA108 PIC24FJ64GA110 PIC24FJ64GA202 PIC24FJ64GA204 PIC24FJ64GA306 PIC24FJ64GA308 PIC24FJ64GA310 PIC24FJ64GB002 PIC24FJ64GB004 PIC24FJ64GB106 PIC24FJ64GB108 PIC24FJ64GB110 PIC24FJ64GB202 PIC24FJ64GB204 PIC24FJ64GC006 PIC24FJ64GC010 PIC24FJ96GA006 PIC24FJ96GA008 PIC24FJ96GA010 PIC24FV08KM101 PIC24FV08KM102 PIC24FV08KM202 PIC24FV08KM204 PIC24FV16KA301 PIC24FV16KA302 PIC24FV16KA304 PIC24FV16KM102 PIC24FV16KM104 PIC24FV16KM202 PIC24FV16KM204 PIC24FV32KA301 PIC24FV32KA302 PIC24FV32KA304 PIC24HJ128GP202 PIC24HJ128GP204 PIC24HJ128GP206 PIC24HJ128GP206A PIC24HJ128GP210 PIC24HJ128GP210A PIC24HJ128GP306 PIC24HJ128GP306A PIC24HJ128GP310 PIC24HJ128GP310A PIC24HJ128GP502 PIC24HJ128GP504 PIC24HJ128GP506 PIC24HJ128GP506A PIC24HJ128GP510 PIC24HJ128GP510A PIC24HJ12GP201 PIC24HJ12GP202 PIC24HJ16GP304 PIC24HJ256GP206 PIC24HJ256GP206A PIC24HJ256GP210 PIC24HJ256GP210A PIC24HJ256GP610 PIC24HJ256GP610A PIC24HJ32GP202 PIC24HJ32GP204 PIC24HJ32GP302 PIC24HJ32GP304 PIC24HJ64GP202 PIC24HJ64GP204 PIC24HJ64GP206 PIC24HJ64GP206A PIC24HJ64GP210 PIC24HJ64GP210A PIC24HJ64GP502 PIC24HJ64GP504 PIC24HJ64GP506 PIC24HJ64GP506A PIC24HJ64GP510 PIC24HJ64GP510A ...

> #### dsPIC30Fxx full series:

> dsPIC30F1010 dsPIC30F2010 dsPIC30F2011 dsPIC30F2012 dsPIC30F2020 dsPIC30F2023 dsPIC30F3010 dsPIC30F3011 dsPIC30F3012 dsPIC30F3013 dsPIC30F3014 dsPIC30F4011 dsPIC30F4012 dsPIC30F4013 dsPIC30F5011 dsPIC30F5013 dsPIC30F5015 dsPIC30F5016 dsPIC30F6010 dsPIC30F6010A dsPIC30F6011 dsPIC30F6011A dsPIC30F6012 dsPIC30F6012A dsPIC30F6013 dsPIC30F6013A dsPIC30F6014 dsPIC30F6014A dsPIC30F6015 ...

> #### PIC32xx full serie:

> PIC32MX110F016B PIC32MX110F016C PIC32MX110F016D PIC32MX120F032B PIC32MX120F032C PIC32MX120F032D PIC32MX130F064B PIC32MX130F064C PIC32MX130F064D PIC32MX150F128B PIC32MX150F128C PIC32MX150F128D PIC32MX210F016B PIC32MX210F016C PIC32MX210F016D PIC32MX220F032B PIC32MX220F032C PIC32MX220F032D PIC32MX230F064B PIC32MX230F064C PIC32MX230F064D PIC32MX250F128B PIC32MX250F128C PIC32MX250F128D PIC32MX320F032H PIC32MX320F064H PIC32MX320F128H PIC32MX320F128L PIC32MX330F064H PIC32MX330F064L PIC32MX340F128H PIC32MX340F128L PIC32MX340F256H PIC32MX340F512H PIC32MX350F128H PIC32MX350F128L PIC32MX350F256H PIC32MX350F256L PIC32MX360F256L PIC32MX360F512L PIC32MX420F032H PIC32MX430F064H PIC32MX430F064L PIC32MX440F128H PIC32MX440F128L PIC32MX440F256H PIC32MX440F512H PIC32MX450F128H PIC32MX450F128L PIC32MX450F256H PIC32MX450F256L PIC32MX460F256L PIC32MX460F512L PIC32MX534F064H PIC32MX534F064L PIC32MX564F064H PIC32MX564F064L PIC32MX564F128H PIC32MX564F128L PIC32MX575F256H PIC32MX575F256L PIC32MX575F512H PIC32MX575F512L PIC32MX664F064H PIC32MX664F064L PIC32MX664F128H PIC32MX664F128L PIC32MX675F256H PIC32MX675F256L PIC32MX675F512H PIC32MX675F512L PIC32MX695F512H PIC32MX695F512L PIC32MX764F128H PIC32MX764F128L PIC32MX775F256H PIC32MX775F256L PIC32MX775F512H PIC32MX775F512L PIC32MX795F512H PIC32MX795F512L ...

> #### PIC33xx full serie:

> dsPIC33EP128GM304 dsPIC33EP128GM306 dsPIC33EP128GM310 dsPIC33EP128GM604 dsPIC33EP128GM706 dsPIC33EP128GM710 dsPIC33EP128GP502 dsPIC33EP128GP504 dsPIC33EP128GP506 dsPIC33EP128MC202 dsPIC33EP128MC204 dsPIC33EP128MC206 dsPIC33EP128MC502 dsPIC33EP128MC504 dsPIC33EP128MC506 dsPIC33EP256GM304 dsPIC33EP256GM306 dsPIC33EP256GM310 dsPIC33EP256GM604 dsPIC33EP256GM706 dsPIC33EP256GM710 dsPIC33EP256GP502 dsPIC33EP256GP504 dsPIC33EP256GP506 dsPIC33EP256MC202 dsPIC33EP256MC204 dsPIC33EP256MC206 dsPIC33EP256MC502 dsPIC33EP256MC504 dsPIC33EP256MC506 dsPIC33EP256MU806 dsPIC33EP256MU810 dsPIC33EP256MU814 dsPIC33EP32GP502 dsPIC33EP32GP503 dsPIC33EP32GP504 dsPIC33EP32MC202 dsPIC33EP32MC203 dsPIC33EP32MC204 dsPIC33EP32MC502 dsPIC33EP32MC503 dsPIC33EP32MC504 dsPIC33EP512GM304 dsPIC33EP512GM306 dsPIC33EP512GM310 dsPIC33EP512GM604 dsPIC33EP512GM706 dsPIC33EP512GM710 dsPIC33EP512GP502 dsPIC33EP512GP504 dsPIC33EP512GP506 dsPIC33EP512GP806 dsPIC33EP512MC202 dsPIC33EP512MC204 dsPIC33EP512MC206 dsPIC33EP512MC502 dsPIC33EP512MC504 dsPIC33EP512MC506 dsPIC33EP512MC806 dsPIC33EP512MU810 dsPIC33EP512MU814 dsPIC33EP64GP502 dsPIC33EP64GP503 dsPIC33EP64GP504 dsPIC33EP64GP506 dsPIC33EP64MC202 dsPIC33EP64MC203 dsPIC33EP64MC204 dsPIC33EP64MC206 dsPIC33EP64MC502 dsPIC33EP64MC503 dsPIC33EP64MC504 dsPIC33EP64MC506 dsPIC33FJ06GS001 dsPIC33FJ06GS101 dsPIC33FJ06GS101A dsPIC33FJ06GS102 dsPIC33FJ06GS102A dsPIC33FJ06GS202 dsPIC33FJ06GS202A dsPIC33FJ09GS302 dsPIC33FJ128GP202 dsPIC33FJ128GP204 dsPIC33FJ128GP206 dsPIC33FJ128GP206A dsPIC33FJ128GP306 dsPIC33FJ128GP306A dsPIC33FJ128GP310 dsPIC33FJ128GP310A dsPIC33FJ128GP706 dsPIC33FJ128GP706A dsPIC33FJ128GP708 dsPIC33FJ128GP708A dsPIC33FJ128GP710 dsPIC33FJ128GP710A dsPIC33FJ128GP802 dsPIC33FJ128GP804 dsPIC33FJ128MC202 dsPIC33FJ128MC204 dsPIC33FJ128MC506 dsPIC33FJ128MC506A dsPIC33FJ128MC510 dsPIC33FJ128MC510A dsPIC33FJ128MC706 dsPIC33FJ128MC706A dsPIC33FJ128MC708 dsPIC33FJ128MC708A dsPIC33FJ128MC710 dsPIC33FJ128MC710A dsPIC33FJ128MC802 dsPIC33FJ128MC804 dsPIC33FJ12GP201 dsPIC33FJ12GP202 dsPIC33FJ12MC201 dsPIC33FJ12MC202 dsPIC33FJ16GP101 dsPIC33FJ16GP102 dsPIC33FJ16GP304 dsPIC33FJ16GS402 dsPIC33FJ16GS404 dsPIC33FJ16GS502 dsPIC33FJ16GS504 dsPIC33FJ16MC101 dsPIC33FJ16MC102 dsPIC33FJ16MC304 dsPIC33FJ256GP506 dsPIC33FJ256GP506A dsPIC33FJ256GP510 dsPIC33FJ256GP510A dsPIC33FJ256GP710 dsPIC33FJ256GP710A dsPIC33FJ256MC510 dsPIC33FJ256MC510A dsPIC33FJ256MC710 dsPIC33FJ256MC710A dsPIC33FJ32GP101 dsPIC33FJ32GP102 dsPIC33FJ32GP104 dsPIC33FJ32GP202 dsPIC33FJ32GP204 dsPIC33FJ32GP302 dsPIC33FJ32GP304 dsPIC33FJ32GS406 dsPIC33FJ32GS606 dsPIC33FJ32GS608 dsPIC33FJ32GS610 dsPIC33FJ32MC101 dsPIC33FJ32MC102 dsPIC33FJ32MC104 dsPIC33FJ32MC202 dsPIC33FJ32MC204 dsPIC33FJ32MC302 dsPIC33FJ32MC304 dsPIC33FJ64GP202 dsPIC33FJ64GP204 dsPIC33FJ64GP206 dsPIC33FJ64GP206A dsPIC33FJ64GP306 dsPIC33FJ64GP306A dsPIC33FJ64GP310 dsPIC33FJ64GP310A dsPIC33FJ64GP706 dsPIC33FJ64GP706A dsPIC33FJ64GP708 dsPIC33FJ64GP708A dsPIC33FJ64GP710 dsPIC33FJ64GP710A dsPIC33FJ64GP802 dsPIC33FJ64GP804 dsPIC33FJ64GS406 dsPIC33FJ64GS606 dsPIC33FJ64GS608 dsPIC33FJ64GS610 dsPIC33FJ64MC202 dsPIC33FJ64MC204 dsPIC33FJ64MC506 dsPIC33FJ64MC506A dsPIC33FJ64MC508 dsPIC33FJ64MC508A dsPIC33FJ64MC510 dsPIC33FJ64MC510A dsPIC33FJ64MC706 dsPIC33FJ64MC706A dsPIC33FJ64MC710 dsPIC33FJ64MC710A dsPIC33FJ64MC802 dsPIC33FJ64MC804 ...

> #### HCSxx Transponder series:

> HCS101 HCS200 HCS201 HCS200 HCS300 HCS301 HCS360 HCS361 HCS362 HCS412 HCS500 HCS512 HCS515...

Silahkan kunjungi Type MCU pada link di bawah ini Untuk melihat list IC, dikarenakan mustahil kami menuliskan semua bagian nomer chip maka beberapa tidak dapat dicantumkan di website kami, akan tetapi Pojok-ic akan selalu memperbaiki/mencari type baru dari microcontroller, tapi tidak menutup kemungkinan akan mengupdate semua di sini, jika anda tidak menemukan type IC anda disini silahkan kontak kami.

#### Tentang Microchip :

Microchip Technology adalah produsen Amerika mikrokontroler, memori, dan semikonduktor analog. Produknya meliputi mikrokontroler (PICmicro, dsPIC / PIC24, PIC32), perangkat Serial EEPROM, perangkat Serial SRAM, perangkat KEELOQ, perangkat frekuensi radio (RF), perangkat analog termal, daya dan manajemen baterai, serta linier, antarmuka, dan sinyal campuran perangkat. Beberapa perangkat antarmuka termasuk USB, ZigBee / MiWi, Controller Area Network, dan Ethernet. Kantor pusat perusahaan terletak di Chandler, Arizona dengan pabrik kue wafer di Tempe, Arizona dan Gresham, Oregon. Penjualan untuk tahun fiskal yang berakhir pada 31 Maret 2013 adalah $ 1.581.623.000. Seri Microchip PIC
PIC adalah keluarga mikrokontroler arsitektur Harvard yang dimodifikasi yang dibuat oleh Microchip Technology, yang berasal dari PIC1650 yang awalnya dikembangkan oleh Divisi Mikroelektronika Instrumen Umum. Nama PIC awalnya disebut "Peripheral Interface Controller". PIC sangat populer di kalangan pengembang dan penggemar industri karena biaya rendah, ketersediaan luas, basis pengguna besar, koleksi luas catatan aplikasi, ketersediaan alat pengembangan murah atau gratis, dan pemrograman serial (dan pemrograman ulang dengan memori flash) kemampuan. Mereka juga biasanya digunakan dalam pemrograman pendidikan karena mereka sering datang dengan perangkat lunak 'logika logator' yang mudah digunakan.
Sejarah
Berbagai mikrokontroler PIC lama (EPROM) PIC asli dibangun untuk digunakan dengan CPU 16-bit baru dari Instrumen Umum, CP1600. Meskipun umumnya CPU yang baik, CP1600 memiliki kinerja I / O yang buruk, dan 8-bit PIC dikembangkan pada tahun 1975 untuk meningkatkan kinerja sistem secara keseluruhan dengan melepas tugas I / O dari CPU. PIC menggunakan mikrokode sederhana yang disimpan dalam ROM untuk melakukan tugasnya, dan meskipun istilah itu tidak digunakan pada saat itu, ia berbagi beberapa fitur umum dengan desain RISC. Pada tahun 1985, Instrumen Umum memisahkan divisi mikroelektronika mereka dan kepemilikan baru membaca EEprom dan memori flash ROM dibaca Baca dilindungi HEX membatalkan hampir semuanya - yang pada saat ini sebagian besar sudah ketinggalan zaman. PIC, bagaimanapun, telah ditingkatkan dengan EPROM internal untuk menghasilkan pengontrol saluran yang dapat diprogram dan hari ini berbagai macam PIC tersedia dengan berbagai periferal on-board (modul komunikasi serial, UART, kernel kontrol motor, dll.) Dan memori program dari 256 kata hingga 64k kata dan lebih banyak lagi ("kata" adalah satu instruksi bahasa rakitan, bervariasi dari 12, 14 atau 16 bit tergantung pada keluarga mikro PIC spesifik). PIC dan PICmicro adalah merek dagang terdaftar dari Microchip Technology. Secara umum dianggap bahwa PIC adalah singkatan dari Peripheral Interface Controller, meskipun akronim asli dari General Instruments untuk perangkat PIC1640 dan PIC1650 awal adalah "Programmable Interface Controller". [4] Singkatannya dengan cepat diganti dengan "Programmable Intelligent Computer". [5] Microchip 16C84 (PIC16x84), diperkenalkan pada tahun 1993, adalah [rujukan?] Yang pertama CPU Microchip dengan memori EEPROM on-chip. Memori yang dapat dihapus secara listrik ini membuatnya lebih murah daripada CPU yang membutuhkan "jendela hapus" kuarsa untuk menghapus EPROM. Arsitektur inti
Arsitektur PIC ditandai oleh beberapa atributnya:
Kode dan ruang data terpisah (arsitektur Harvard). Sejumlah kecil instruksi panjang tetap Kebanyakan instruksi adalah eksekusi siklus tunggal (2 siklus jam, atau 4 siklus siklus dalam model 8-bit), dengan satu siklus penundaan pada cabang dan melompati Satu akumulator (W0), penggunaan yang (sebagai sumber operan) tersirat (yaitu tidak dikodekan dalam opcode) Semua lokasi RAM berfungsi sebagai register sebagai sumber dan / atau tujuan matematika dan fungsi lainnya. [6] Tumpukan perangkat keras untuk menyimpan alamat kembali Sejumlah kecil ruang data yang dapat dialamatkan (32, 128, atau 256 byte, tergantung pada keluarga), diperluas melalui perbankan Ruang data yang dipetakan CPU, port, dan register perangkat register Bendera status ALU dipetakan ke dalam data ruang Penghitung program juga dipetakan ke dalam ruang data dan dapat ditulis (ini digunakan untuk mengimplementasikan lompatan tidak langsung). Tidak ada perbedaan antara ruang memori dan ruang register karena RAM melayani pekerjaan memori dan register, dan RAM biasanya hanya disebut sebagai file register atau hanya sebagai register.
Ruang data (RAM)
PIC memiliki satu set register yang berfungsi sebagai RAM tujuan umum. Register kontrol tujuan khusus untuk sumber daya perangkat keras on-chip juga dipetakan ke dalam ruang data. Kemampuan pengalamatan memori bervariasi tergantung pada seri perangkat, dan semua perangkat PIC memiliki beberapa mekanisme perbankan untuk memperluas pengalamatan ke memori tambahan. Serangkaian perangkat kemudian menampilkan instruksi pemindahan yang dapat mencakup seluruh ruang yang dapat dialamatkan, terlepas dari bank yang dipilih. Pada perangkat sebelumnya, setiap gerakan register harus dicapai melalui akumulator. Untuk menerapkan pengalamatan tidak langsung, "register pemilihan file" (FSR) dan "register tidak langsung" (INDF) digunakan. Nomor register ditulis ke FSR, setelah itu membaca dari atau menulis ke INDF akan benar-benar ke atau dari register yang ditunjuk oleh FSR. Perangkat kemudian memperluas konsep ini dengan peningkatan / penurunan pasca dan pra untuk efisiensi yang lebih besar dalam mengakses data yang disimpan secara berurutan. Ini juga memungkinkan FSR untuk diperlakukan hampir seperti penunjuk tumpukan (SP). Memori data eksternal tidak langsung dialamatkan kecuali pada beberapa perangkat PIC18 jumlah pin yang tinggi. Ruang kode Ruang kode umumnya diimplementasikan sebagai ROM, EPROM atau flash ROM. Secara umum, memori kode eksternal tidak langsung dialamatkan karena kurangnya antarmuka memori eksternal. Pengecualiannya adalah PIC17 dan pilih perangkat PIC18 dengan jumlah pin yang tinggi. [7]
Ukuran kata
Semua PIC menangani (dan mengalamatkan) data dalam potongan 8-bit. Namun, unit addressability dari ruang kode umumnya tidak sama dengan ruang data. Sebagai contoh, PIC dalam baseline (PIC12) dan mid-range (PIC16) keluarga memiliki memori program yang dapat dialamatkan dalam pembacaan yang sama dari flash dump prosesor EEPROM dan dekapsulasi eeprom dan kode pemulihan isi salinan dari memori crypto wordsize sebagai lebar instruksi , yaitu masing-masing 12 atau 14 bit. Sebaliknya, dalam seri PIC18, memori program ditangani dalam peningkatan 8-bit (byte), yang berbeda dari lebar instruksi 16 bit. Agar jelas, kapasitas memori program biasanya dinyatakan dalam jumlah (kata tunggal) instruksi, bukan dalam byte. Tumpukan PIC memiliki setumpuk panggilan perangkat keras, yang digunakan untuk menyimpan alamat pengirim. Tumpukan perangkat keras bukan perangkat lunak yang dapat diakses pada perangkat sebelumnya, tetapi ini berubah dengan perangkat seri 18. Dukungan perangkat keras untuk tumpukan parameter keperluan umum kurang pada seri awal, tetapi ini sangat meningkat pada seri 18, membuat arsitektur seri 18 lebih ramah terhadap kompiler bahasa tingkat tinggi. Set instruksi Instruksi PIC bervariasi dari sekitar 35 instruksi untuk PIC low-end hingga lebih dari 80 instruksi untuk PIC high-end. Set instruksi mencakup instruksi untuk melakukan berbagai operasi pada register secara langsung, akumulator dan konstanta literal atau akumulator dan register, serta untuk eksekusi kondisional, dan percabangan program. Beberapa operasi, seperti pengaturan bit dan pengujian, dapat dilakukan pada register bernomor mana pun, tetapi operasi aritmatika bi-operand selalu melibatkan W (akumulator), menulis hasilnya kembali ke W atau register operan lainnya. Untuk memuat konstanta, perlu memuatnya ke W sebelum dapat dipindahkan ke register lain. Pada core yang lebih tua, semua gerakan register diperlukan untuk melewati W, tetapi ini berubah pada core "high-end". Core PIC memiliki lompatan instruksi yang digunakan untuk eksekusi dan percabangan bersyarat. Instruksi skip adalah 'skip if bit set' dan 'skip if bit not set'. Karena core sebelum PIC18 hanya memiliki instruksi cabang tanpa syarat, lompatan bersyarat diimplementasikan oleh file pembongkaran memulihkan kode yang dilindungi tanpa perlindungan menghapus sekering perlindungan sekering bersyarat (dengan kondisi sebaliknya) diikuti oleh cabang tanpa syarat. Melewati juga berguna untuk eksekusi bersyarat dari setiap instruksi berikut langsung. Dimungkinkan untuk melewati instruksi lewati. Sebagai contoh, urutan instruksi "lewati jika A; lewati jika B; C" akan mengeksekusi C jika A benar atau jika B salah. Seri 18 menerapkan register bayangan yang menyimpan beberapa register penting selama interupsi, memberikan dukungan perangkat keras untuk secara otomatis menyimpan status prosesor saat memperbaiki interupsi. Secara umum, instruksi PIC terbagi dalam 5 kelas: Operasi pada register kerja (WREG) dengan operan 8-bit langsung ("literal"). Misalnya movlw (pindahkan literal ke WREG), danlw (DAN literal dengan WREG). Salah satu instruksi khusus untuk PIC adalah retlw, memuat langsung ke WREG dan kembali, yang merupakan sekering kode data yang diblokir, melindungi erase yang digunakan dengan cabang yang dikomputasi untuk menghasilkan tabel pencarian. Operasi dengan WREG dan register terindeks. Hasilnya dapat ditulis ke register Kerja (mis. Addwf reg, w). atau register yang dipilih (mis. addwf reg, f). Operasi bit. Ini mengambil nomor register dan nomor bit, dan melakukan salah satu dari 4 tindakan: set atau hapus sedikit, dan uji dan lewati set / hapus. Yang terakhir digunakan untuk melakukan cabang bersyarat. Bendera status ALU biasa tersedia dalam register bernomor sehingga operasi seperti "branch on carry clear" dimungkinkan. Kontrol transfer. Selain instruksi lewati yang disebutkan sebelumnya, hanya ada dua: goto dan panggilan. Beberapa petunjuk nol-operan lainnya, seperti kembali dari subrutin, dan tidur untuk masuk ke mode daya rendah. Kinerja [sunting sumber | sunting] Keputusan arsitektur diarahkan pada pemaksimalan rasio kecepatan terhadap biaya. Arsitektur PIC adalah di antara desain CPU skalar pertama, [rujukan?] Dan masih di antara yang paling sederhana dan termurah. Arsitektur Harvard — di mana instruksi mengambil kode sumber kode sumber hex memblokir penguncian yang diaktifkan byte dan data keamanan yang dibaca berasal dari sumber yang berbeda — menyederhanakan pengaturan waktu dan desain sirkuit mikro, dan ini sangat menguntungkan kecepatan clock, harga, dan konsumsi daya. Set instruksi PIC cocok untuk implementasi tabel pencarian cepat di ruang program. Pencarian seperti ini mengambil satu instruksi dan dua siklus instruksi. Banyak fungsi yang dapat dimodelkan dengan cara ini. Optimalisasi difasilitasi oleh ruang program yang relatif besar dari PIC (misalnya kata-kata 4096 × 14-bit pada 16F690) dan oleh desain set instruksi, yang memungkinkan konstanta tertanam. Misalnya, target instruksi cabang dapat diindeks oleh W, dan menjalankan "RETLW" yang melakukan seperti namanya - kembali dengan literal di W. Latensi interupsi konstan pada tiga siklus instruksi. Interupsi eksternal harus disinkronkan dengan siklus instruksi empat jam, jika tidak dapat ada jitter siklus satu instruksi. Interupsi internal sudah disinkronkan. Latensi interupsi terus-menerus memungkinkan PIC untuk mencapai istirahat melindungi kode menyalin pemulihan IC terenkripsi membaca data istirahat kata sandi interrupt didorong urutan waktu jitter rendah. Contohnya adalah generator pulsa sinkronisasi video. Ini tidak lagi benar dalam model PIC terbaru, karena mereka memiliki latensi interupsi sinkron tiga atau empat siklus. Keuntungan Set instruksi kecil untuk mempelajari arsitektur RISC Dibangun dalam osilator dengan kecepatan yang dapat dipilih Level entri mudah, dalam pemrograman sirkuit plus dalam debugging sirkuit Unit PICKit tersedia dengan harga kurang dari $ 50 Mikrokontroler murah Berbagai antarmuka termasuk I²C, SPI, USB, USART, A / D, komparator yang dapat diprogram, PWM, LIN, CAN, PSP, dan Ethernet [8] Ketersediaan prosesor dalam paket DIL membuatnya mudah ditangani untuk penggunaan hobi. Keterbatasan [sunting sumber | sunting] Satu akumulator Register-bank switching diperlukan untuk mengakses seluruh RAM banyak perangkat Operasi dan register tidak ortogonal; beberapa instruksi dapat mengatasi RAM dan / atau konstanta langsung, sementara yang lain hanya dapat menggunakan akumulator . Batasan stack berikut telah diatasi dalam seri PIC18, tetapi masih berlaku untuk core sebelumnya: Tumpukan panggilan perangkat keras tidak dapat dialamatkan, sehingga pengalihan tugas preemptif tidak dapat diimplementasikan Tumpukan yang diimplementasikan perangkat lunak tidak efisien, sehingga sulit untuk menghasilkan kode reentrant dan mendukung variabel lokal Dengan memori program paged, ada dua ukuran halaman yang perlu dikhawatirkan: satu untuk CALL dan GOTO dan satu lagi untuk GOTO yang dihitung (biasanya digunakan untuk pencarian tabel). Sebagai contoh, pada PIC16, CALL dan GOTO memiliki 11 bit pengalamatan, sehingga ukuran halaman adalah 2048 instruksi memulihkan kode dari peretasan hex file readback terproteksi baca kata kata eeprom data. Untuk GOTO yang dihitung, tempat Anda menambahkan ke PCL, ukuran halaman adalah 256 kata instruksi. Dalam kedua kasus, bit alamat atas disediakan oleh register PCLATH. Register ini harus diubah setiap kali kontrol transfer antar halaman. PCLATH juga harus dilestarikan oleh penangan interupsi. [9]
Pengembangan kompiler
Sementara beberapa kompiler komersial tersedia, pada tahun 2008, Microchip merilis kompiler C mereka sendiri, C18 dan C30, untuk lini prosesor 18F 24F dan 30 / 33F. Set instruksi RISC yang mudah dipelajari dari kode bahasa rakitan PIC dapat membuat aliran keseluruhan sulit untuk dipahami. Penggunaan makro sederhana yang bijaksana dapat meningkatkan keterbacaan bahasa assembly PIC. Sebagai contoh, assembler Parallax PIC asli ("SPASM") memiliki makro membaca memori. Baca Data dari EEprom ekstrak perangkat lunak mendekripsi dump memori yang menyembunyikan W dan membuat PIC terlihat seperti mesin dua alamat. Ini memiliki instruksi makro seperti "mov b, a" (pindahkan data dari alamat a ke alamat b) dan "tambahkan b, a" (tambahkan data dari alamat a ke data di alamat b). Ini juga menyembunyikan instruksi lewati dengan memberikan snaileye tiga instruksi makro cabang operan seperti "cjne a, b, dest" (bandingkan a dengan b dan lompat ke dest jika tidak sama).
Perbedaan arsitektur inti keluarga
Chip PICmicro memiliki arsitektur Harvard, dan kata-kata instruksi berukuran tidak biasa. Awalnya, instruksi 12-bit termasuk 5 bit alamat untuk menentukan operan memori, dan tujuan cabang 9-bit. Kemudian revisi menambahkan bit opcode, yang memungkinkan bit alamat tambahan. Perangkat inti dasar (12 bit) [sunting sumber | sunting] Perangkat ini menampilkan memori kode selebar 12-bit, file register 32-byte, dan tumpukan panggilan sedalam dua tingkat. Mereka diwakili oleh seri PIC10, serta oleh beberapa perangkat PIC12 dan PIC16. Perangkat dasar tersedia dalam paket 6-pin hingga 40-pin. Umumnya 7 hingga 9 byte pertama dari file register adalah register dengan tujuan khusus, dan byte yang tersisa adalah RAM untuk tujuan umum. Pointer diimplementasikan menggunakan pasangan register: setelah menulis alamat ke FSR (register pilih file), register INDF (tidak langsung f) menjadi read. Copy eeprom memori dapatkan kode biner, dapatkan program membaca kode, dapatkan firmware alias untuk register yang dialamatkan. Jika RAM banked diterapkan, nomor bank dipilih oleh 3 bit FSR yang tinggi. Ini mempengaruhi nomor register 16–31; register 0–15 bersifat global dan tidak terpengaruh oleh bit-bit pilih bank. Karena ruang register yang sangat terbatas (5 bit), 4 register yang jarang dibaca tidak diberi alamat, tetapi ditulis oleh instruksi khusus (OPTION dan TRIS). Ruang alamat ROM adalah 512 kata (masing-masing 12 bit), yang dapat diperpanjang hingga 2048 kata oleh perbankan. Instruksi CALL dan GOTO menentukan 9 bit rendah dari lokasi kode baru; bit pesanan tinggi tambahan diambil dari register status. Perhatikan bahwa instruksi PANGGILAN hanya mencakup 8 bit alamat, dan hanya dapat menentukan alamat di paruh pertama setiap halaman 512 kata. Tabel pencarian diimplementasikan menggunakan GOTO yang dikomputasi (penugasan ke register PCL) ke dalam tabel instruksi RETLW. Set instruksi adalah sebagai berikut. Nomor register disebut sebagai "f", sedangkan konstanta disebut sebagai "k". Angka bit (0–7) dipilih oleh "b". Bit "d" memilih tujuan: 0 mengindikasikan W, sedangkan 1 menunjukkan bahwa hasilnya ditulis kembali ke register sumber f. Pengontrol duplikat status C dan Z memperoleh kode kode sumber yang dibaca Bendera kode ekstrak mikroprosesor dapat diatur berdasarkan hasil; kalau tidak mereka tidak dimodifikasi. Tambah dan kurangi (tetapi jangan putar) instruksi yang mengatur C juga mengatur flag DC (digit carry), carry dari bit 3 ke bit 4, yang berguna untuk aritmatika BCD. Opcode yang sama dengan PIC 12-bit †: Instruksi unik untuk set instruksi EM78 tanpa PIC yang setara Beberapa model mendukung banyak ROM atau bank RAM, dengan cara yang mirip dengan mikrokontroler PIC lainnya. Perangkat inti menengah (14 bit) Perangkat ini memiliki memori kode lebar 14-bit, dan tumpukan panggilan 8 level yang lebih baik. Set instruksi berbeda sangat sedikit dari perangkat dasar, tetapi 2 tambahan kode sumber retreive keamanan membuka mikrokontroler yang terkunci. Kunci bit kunci mikrokontroler mcu memungkinkan 128 register dan 2048 kata kode untuk ditangani secara langsung. Ada beberapa instruksi tambahan lain, dan dua instruksi literal 8-bit tambahan, tambah dan kurangi. Inti kelas menengah tersedia di sebagian besar perangkat yang berlabel PIC12 dan PIC16. 32 byte pertama dari ruang register dialokasikan untuk register tujuan khusus; 96 byte sisanya digunakan untuk RAM keperluan umum. Jika RAM yang digunakan digunakan, 16 register tinggi (0x70-0x7F) bersifat global, seperti juga beberapa register tujuan khusus yang paling penting, termasuk mendapatkan kode sumber hex ekstrak pemulihan ekstrak enkripsi register STATUS yang memegang bit pilih bank RAM pilih bit . (Register global lainnya adalah FSR dan INDF, 8 bit rendah dari penghitung program PCL, register preload PC tinggi 扫描 电子 显微镜 SEM 拍照 PCLATH, dan register kontrol interupsi utama INTCON.) Register PCLATH memasok bit alamat instruksi tingkat tinggi ketika 8 bit dipasok oleh tulis ke register PCL, atau 11 bit yang disediakan oleh instruksi GOTO atau CALL, tidak cukup untuk mengatasi ruang ROM yang tersedia. Perangkat inti kelas menengah yang ditingkatkan (14 bit) Perangkat inti kelas menengah yang disempurnakan memperkenalkan tumpukan perangkat keras yang lebih dalam, metode reset tambahan, 14 instruksi tambahan, dan optimisasi bahasa pemrograman 'C'. Khususnya. ada dua register INDF (INDF0 dan INDF1), dan dua pasangan register FSR yang sesuai (FSRnL dan FSRnH). Instruksi khusus menggunakan register FSRn seperti register alamat, dengan berbagai mode pengalamatan. Perangkat inti high-end PIC17 (16 bit) Seri 17 tidak pernah menjadi populer dan telah digantikan oleh arsitektur PIC18. Tidak disarankan untuk desain baru, dan ketersediaan mungkin terbatas. Peningkatan pada core sebelumnya adalah opcode lebar 16-bit (memungkinkan banyak instruksi baru), dan tumpukan panggilan dalam level 16. Perangkat PIC17 diproduksi dalam paket dari 40 hingga 68 pin.
Seri 17 memperkenalkan sejumlah fitur baru yang penting:
memori yang dipetakan akumulator, akses baca ke memori kode (tabel dibaca) register langsung untuk mendaftarkan gerakan (inti sebelumnya diperlukan untuk memindahkan register melalui akumulator) antarmuka memori program eksternal untuk memperluas ruang kode 8-bit × 8-bit hardware multiplier a pasangan register tidak langsung kedua penambahan / penurunan otomatis pengalamatan dikendalikan oleh bit kontrol dalam register status (ALUSTA) PIC18 perangkat inti kelas atas (16 bit) [sunting sumber | suntingbeta] Microchip memperkenalkan arsitektur PIC18 pada tahun 2000. [2] Tidak seperti seri 17, ia terbukti sangat populer, berkas ion terfokus , pindai elctron micrope laboratory yang dipindaikode data HEX baca terproteksi, buka kunci, blokir, proteksi terhapus dengan sejumlah besar varian perangkat yang saat ini dibuat. Berbeda dengan perangkat sebelumnya, yang lebih sering diprogram dalam perakitan, C telah menjadi bahasa pengembangan yang dominan. [13]
Seri 18 mewarisi sebagian besar fitur dan instruksi dari seri 17, sambil menambahkan sejumlah fitur baru yang penting:
tumpukan panggilan adalah 21 bit lebar dan jauh lebih dalam (31 level) tumpukan panggilan dapat dibaca dan ditulis (TOSU: TOSH: register TOSL) instruksi cabang bersyarat mode pengalamatan diindeks (PLUSW) memperluas register FSR menjadi 12 bit, memungkinkan mereka untuk alamat seluruh ruang alamat data secara linear penambahan register FSR lain (membawa angka hingga 3) Ruang RAM adalah 12 bit, ditangani menggunakan register pilih bank 4-bit dan offset 8-bit dalam setiap instruksi. Bit "akses" tambahan di setiap instruksi memilih antara bank 0 (a = 0) dan bank yang dipilih oleh BSR (a = 1). Tumpukan 1 tingkat juga tersedia untuk register STATUS, WREG dan BSR. Mereka disimpan pada setiap interupsi, dan dapat dikembalikan saat kembali. Jika interupsi dinonaktifkan, mereka juga dapat digunakan pada panggilan subroutine / return dengan mengatur bit (menambahkan ", FAST" ke instruksi). Fitur kenaikan / penurunan otomatis ditingkatkan dengan menghapus bit kontrol dan menambahkan empat register tidak langsung baru per FSR. Bergantung pada register file tidak langsung mana yang sedang diakses, dimungkinkan untuk postdecrement, postincrement, atau FSR pre-kenaikan; atau bentuk alamat efektif dengan menambahkan W ke FSR. Pada perangkat PIC18 yang lebih canggih, tersedia "mode perluasan" yang membuat pengalamatan lebih disukai untuk dikompilasi kode: mode pengalamatan offset baru; beberapa alamat yang relatif terhadap bank akses sekarang ditafsirkan relatif terhadap register FSR2 , penambahan beberapa instruksi baru, yang terkenal untuk memanipulasi register FSR. Perubahan ini terutama ditujukan untuk meningkatkan efisiensi implementasi tumpukan data. Jika FSR2 digunakan baik sebagai penunjuk tumpukan atau dekapsulasi bingkai dan isi salinan pemulihan kode dari memori kripto membaca EEprom dan memori flash ROM mendapatkan pointer baca, item tumpukan mungkin mudah diindeks — memungkinkan kode masuk kembali yang lebih efisien. Kompiler MPLAB C18 C Microchip memilih untuk menggunakan FSR2 sebagai penunjuk bingkai. Mikrokontroler PIC24 dan dsPIC 16-bit Pada tahun 2001, Microchip memperkenalkan seri chip dsPIC, [15] yang memasuki produksi massal pada akhir 2004. Mereka adalah mikrokontroler 16-bit pertama yang secara inheren milik Microchip. Perangkat PIC24 dirancang sebagai mikrokontroler serba guna. Perangkat dsPIC juga menyertakan kemampuan pemrosesan sinyal digital.
Meskipun masih mirip dengan arsitektur PIC sebelumnya, ada peningkatan signifikan: [16]
Semua register berukuran 16 bit. Ruang alamat data diperluas menjadi 64 Kbytes. Pertama 2K dicadangkan untuk register kontrol periferal. Pengalihan bank data tidak diperlukan kecuali RAM melebihi 62K "f operand" pengalamatan langsung diperpanjang hingga 13 bit (8 Kbytes) 16 W register tersedia untuk register-register operasi. (Tapi operasi pada operan f selalu merujuk W0.)
Penghitung program adalah 22 bit (Bit 22: 1; bit 0 selalu 0) Instruksi lebar 24 bit Instruksi datang dalam byte (B = 1) dan (16-bit) kata (B = 0) bentuk Stack dalam RAM (dengan W15 sebagai stack pointer); tidak ada tumpukan perangkat keras W14 adalah penunjuk bingkai Data yang disimpan dalam ROM dapat diakses secara langsung ("Program Space Visibility") Interrupt vektor untuk berbagai sumber interupsi didukung.
Beberapa fitur adalah:
hardware MAC (multiply-akumulasi)
barrel shifting
bit reversal
(16 × 16) -bit multiplication siklus tunggal dan operasi
perangkat keras DSP lainnya membagi (19 siklus untuk 16/32-bit membagi)
dukungan perangkat keras untuk pengindeksan loop
Akses memori langsung
dsPIC dapat diprogram dalam C menggunakan kompiler C30 Microchip yang merupakan varian dari GCC.
ROM instruksi berukuran 24 bit. Perangkat lunak dapat mengakses ROM dalam kata-kata 16-bit, di mana bahkan kata-kata memiliki 16 bit paling signifikan dari setiap instruksi, dan kata-kata aneh memegang 8 bit paling signifikan. Setengah tinggi dari kata-kata aneh dibaca sebagai nol. Penghitung program memiliki lebar 23 bit, tetapi bit yang paling signifikan selalu 0, sehingga ada 22 bit yang dapat dimodifikasi. Instruksi tersedia dalam 2 varietas utama. Salah satunya seperti instruksi PIC klasik, dengan operasi antara W0 dan nilai dalam register f yang ditentukan (yaitu 8K RAM pertama), dan pemilihan bit tujuan pilih yang diperbarui dengan hasilnya. Register W dipetakan ke memori. jadi operan f dapat berupa register W, Bentuk lain, baru untuk PIC24, menetapkan 3 operan register W, 2 di antaranya memungkinkan spesifikasi mode pengalamatan 3-bit: Mode pengalamatan register offset hanya tersedia untuk instruksi 2-operan. Instruksi 3-operan menggunakan Ww sebagai operan sumber kedua, dan menggunakan pengodean ini untuk sumber langsung perlindungan mikrokontroler 5-bit yang tidak ditandatangani . Perhatikan bahwa Ww yang sama dapat ditambahkan ke Wd dan Ws. Beberapa instruksi panjangnya 2 kata. Kata kedua adalah NOP, yang mencakup hingga 16 bit operan langsung tambahan. PIC32 mikrokontroler 32-bit Pada November 2007, Microchip memperkenalkan keluarga mikrokontroler 32-bit PIC32MX baru. Line-up perangkat awal didasarkan pada standar industri MIPS32 M4K Core. [18] Perangkat dapat diprogram menggunakan Microchip MPLAB C Compiler untuk PIC32 MCUs, varian dari kompiler GCC. 18 model pertama yang saat ini dalam produksi (PIC32MX3xx dan PIC32MX4xx) adalah pin to pin yang kompatibel memulihkan kode terlindungi tanpa perlindungan menghapus sekering perlindungan pembacaan dari flash drive prosesor EEPROM dan eeprom dan berbagi periferal yang sama dengan keluarga PIC24FxxGA0xx (16- bit) perangkat yang memungkinkan penggunaan perpustakaan umum, perangkat lunak dan alat perangkat keras. Hari ini mulai dari 28 pin dalam paket QFN kecil hingga perangkat berkinerja tinggi dengan Ethernet, CAN dan USB OTG, rangkaian lengkap keluarga mikrokontroler kelas menengah 32-bit tersedia.
Arsitektur PIC32 menghadirkan sejumlah fitur baru ke portofolio Microchip, termasuk:
Kecepatan eksekusi tertinggi 80 MIPS (120+ [19] Dhrystone MIPS @ 80 MHz) Memori flash terbesar: 512 kByte Satu instruksi per clock cycle pelaksanaan Prosesor yang di-cache pertama Memungkinkan eksekusi dari RAM Host Kecepatan Penuh / Peran Ganda dan kemampuan USB OTG Penuh JTAG dan 2 kawat pemrograman dan debugging Jejak waktu nyata
Varian perangkat dan fitur perangkat keras [sunting sumber | editbeta] Perangkat PIC umumnya berfitur:
Mode tidur (penghematan daya).
Pengawas waktu.
Berbagai konfigurasi osilator kristal atau RC, atau jam eksternal.
Varian [sunting sumber | editbeta] Dalam suatu seri, masih ada banyak varian perangkat tergantung pada sumber daya perangkat keras apa fitur chip.
Pin I / O tujuan umum.
Osilator jam internal.
8/16/32 Pengatur Waktu Bit.
Memori EEPROM Internal.
Antarmuka Serial Sinkron / Asinkron USART.
Peripheral MSSP untuk Komunikasi I²C dan SPI.
Tangkap / Bandingkan dan modul PWM.
Konverter analog-ke-digital (hingga ~ 1,0 MHz).
USB, Ethernet, dukungan antarmuka CAN.
Antarmuka memori eksternal.
Ujung depan RF analog terintegrasi (PIC16F639, dan rfPIC).
KEELOQ Perangkat enkripsi kode bergulir (encode / decode)
Dan banyak lagi.
Tren
PIC generasi pertama dengan penyimpanan EPROM hampir sepenuhnya digantikan oleh chip dengan memori Flash. Demikian juga, set instruksi 12-bit asli dari PIC1650 dan turunan langsungnya telah digantikan oleh set instruksi 14-bit dan 16-bit. Microchip masih menjual versi OTP (satu kali dapat diprogram) dan berjendela (dapat dihapus UV) mengambil kode sumber kode sumber hex yang diblokir lockbits yang telah diaktifkan, byte keamanan yang terbaca, membongkar file dari beberapa PIC berbasis EPROM untuk dukungan lama atau pesanan volume. Situs web Microchip mencantumkan PIC yang tidak dapat dihapus secara listrik sebagai OTP. Versi jendela yang dapat dihapus dari chip ini dapat dipesan. Sufiks nomor bagian
F dalam nama umumnya menunjukkan PICmicro menggunakan memori flash dan dapat dihapus secara elektronik. Sebaliknya, C umumnya berarti hanya dapat dihapus dengan mengekspos die ke sinar ultraviolet (yang hanya mungkin jika gaya paket windowed digunakan). Pengecualian untuk aturan ini adalah PIC16C84 yang menggunakan EEPROM dan karenanya dapat dihapus secara listrik.
L dalam namanya menunjukkan bagian akan berjalan pada tegangan yang lebih rendah, seringkali dengan batasan frekuensi yang ditentukan. [20]
Bagian yang dirancang khusus untuk operasi tegangan rendah, dalam kisaran ketat 3 - 3,6 volt, ditandai dengan J pada nomor bagian. Bagian-bagian ini juga secara toleran I / O karena mereka akan menerima hingga 5 V sebagai input. [20]
Klone PIC
Pabrikan pihak ketiga membuat produk yang kompatibel, misalnya Parallax SX. Alat pengembangan
Microchip menyediakan paket IDE freeware yang disebut MPLAB, yang mencakup assembler, linker, simulator perangkat lunak, dan debugger. Mereka juga menjual kompiler C untuk PIC18 dan dsPIC yang membaca kode perlindungan data eeprom menyalin salinan IC pemulihan terenkripsi membaca data istirahat kata sandi diintegrasikan dengan MPLAB. Versi C kompiler siswa gratis juga tersedia dengan semua fitur. Tetapi untuk versi gratis, optimisasi akan dinonaktifkan setelah 60 hari. [21]
Beberapa pihak ketiga membuat kompiler bahasa C untuk PIC, banyak di antaranya berintegrasi ke MPLAB dan / atau menampilkan IDE mereka sendiri. Sebuah kompiler berfitur lengkap untuk bahasa PICBASIC untuk memprogram mikrokontroler PIC tersedia dari meLabs, Inc. Mikroelektronika menawarkan kompiler PIC dalam bahasa pemrograman C, Basic dan Pascal.
Bahasa pemrograman grafis, Flowcode, ada yang mampu memprogram 8 dan 16 bit perangkat PIC dan menghasilkan kode C yang kompatibel dengan PIC. Itu ada dalam berbagai versi dari demonstrasi gratis hingga edisi profesional yang lebih lengkap.
Satu-satunya kompiler opensource untuk keluarga PIC16 dan PIC18 adalah SDCC. Itu menggunakan GPutils untuk alat tautan dan assembler. Diperlukan sebuah plugin untuk menginstalnya di MPLAB atau MPLABX. [22]
Alat pengembangan tersedia untuk keluarga PIC di bawah GPL atau perangkat lunak gratis atau lisensi sumber terbuka lainnya. Pemrogram perangkat
Artikel utama:
Perangkat PICKit yang disebut "programmer" secara tradisional digunakan untuk memasukkan kode program ke PIC target. Sebagian besar PIC yang saat ini dijual Microchip memiliki fitur ICSP (In Circuit Serial Programming) dan / atau LVP (Low Voltage Programming) kemampuan, memungkinkan PIC untuk diprogram ketika sedang duduk di perangkat lunak ekstrak mendekripsi memori dump memulihkan kode dari peretasan pembacaan file hex yang dienkripsi sirkuit target yang dilindungi. Pembuat ICSP bersama klubpemrograman dilakukan dengan menggunakan dua pin, jam dan data, sementara tegangan tinggi (12V) hadir pada pin Vpp / MCLR. Pemrograman tegangan rendah dikeluarkan dengan voltase tinggi, tetapi cadangan penggunaan eksklusif I / O pin dan karenanya dapat dinonaktifkan untuk memulihkan pin untuk penggunaan lain (sekali dinonaktifkan itu hanya dapat diaktifkan kembali menggunakan pemrograman tegangan tinggi).
Ada banyak programmer untuk mikrokontroler PIC, mulai dari desain yang sangat sederhana yang mengandalkan ICSP untuk memungkinkan pengunduhan kode secara langsung dari komputer host, hingga programmer cerdas yang dapat memverifikasi perangkat pada beberapa tegangan pasokan. Banyak dari pemrogram yang kompleks ini menggunakan PIC yang telah diprogram sendiri untuk mengirim perintah pemrograman ke PIC yang akan diprogram. Tipe programmer yang cerdas diperlukan untuk memprogram model PIC sebelumnya (kebanyakan tipe EPROM) yang tidak mendukung pemrograman dalam-sirkuit.
Banyak PIC berbasis flash yang lebih tinggi juga dapat memprogram sendiri (menulis ke memori program mereka sendiri). Papan demo tersedia dengan pabrik bootloader kecil yang diprogram yang dapat digunakan untuk memuat program pengguna melalui antarmuka seperti RS-232 atau USB, sehingga dapatkan program pembacaan kode bin dapatkan firmware pembacaan memori. Baca Data dari EEprom dan hindari kebutuhan programmer. alat. Atau ada firmware bootloader yang tersedia sehingga pengguna dapat memuat ke PIC menggunakan ICSP. Keuntungan dari bootloader dibandingkan ICSP adalah kecepatan pemrograman yang jauh lebih unggul, eksekusi program segera setelah pemrograman, dan kemampuan untuk debug dan program menggunakan kabel yang sama.
Programmer / debugger tersedia langsung dari Microchip. Pemrogram pihak ketiga berkisar dari rencana untuk membangun sendiri, hingga kit perakitan sendiri dan unit siap pakai yang telah teruji sepenuhnya. Beberapa adalah desain sederhana yang memerlukan PC untuk melakukan pensinyalan pemrograman tingkat rendah (ini biasanya menghubungkan kode baca Microprocessor extract code read Memori eeprom salinan ke port serial atau paralel dan terdiri dari beberapa komponen sederhana), sementara yang lain memiliki logika pemrograman dibangun ke dalamnya (ini biasanya menggunakan koneksi serial atau USB, biasanya lebih cepat, dan sering dibangun menggunakan PIC sendiri untuk kontrol).
PICKit 2 klon dan sumber terbuka
PICKit 2 telah menjadi programmer PIC yang menarik dari Microchip. Ia dapat memprogram semua PIC dan men-debug sebagian besar PIC (pada Mei-2009, hanya keluarga PIC32 yang tidak didukung untuk debugging MPLAB). Sejak rilis pertama, semua kode sumber perangkat lunak (firmware, aplikasi PC) dan skema perangkat keras terbuka untuk umum. Hal ini membuatnya relatif mudah bagi pengguna akhir untuk memodifikasi keamanan membuka mikrokontroler yang terkunci, pengunci duplikat, pengontrol duplikat, memperoleh programmer kode sumber untuk digunakan dengan sistem operasi non-Windows seperti Linux atau Mac OS. Sementara itu, itu juga menciptakan banyak minat dan klon DIY. Struktur open source ini membawa banyak fitur ke komunitas PICKit 2 seperti Programmer-to-Go, Alat UART dan Alat Logika, yang telah dikontribusikan oleh pengguna PICKit 2.
Debugging
Emulasi perangkat lunak
Ada emulator komersial dan gratis untuk prosesor keluarga PIC.
Debugging dalam sirkuit
Kemudian model PIC menampilkan antarmuka ICD (in-circuit debugging), yang dibangun ke dalam inti CPU. Debuger ICD (MPLAB ICD2 dan pihak ketiga lainnya) dapat berkomunikasi dengan antarmuka ini menggunakan tiga jalur. Sistem debugging yang murah dan sederhana ini berharga, namun, dapatkan kode sumber hex code recovery extract retreive source code retretive yaitu jumlah breakpoint terbatas (1 pada foto lama 3 pada PIC baru), kehilangan beberapa IO (dengan pengecualian beberapa permukaan) pasang 44-pin PIC yang memiliki jalur khusus untuk debugging) dan kehilangan beberapa fitur chip. Untuk PIC kecil, di mana hilangnya IO yang disebabkan oleh metode ini tidak dapat diterima, header khusus dibuat yang dilengkapi dengan PIC yang memiliki pin tambahan khusus untuk debugging. Emulator dalam sirkuit
Microchip menawarkan tiga emulator penuh dalam-sirkuit: MPLAB ICE2000 (antarmuka paralel, konverter USB tersedia); MPLAB ICE4000 yang lebih baru (koneksi USB 2.0); dan yang terbaru, ICE NYATA. Semua alat ICE ini dapat digunakan dengan MPLAB IDE untuk debugging kode sumber level penuh yang berjalan pada target.
ICE2000 memerlukan modul emulator, dan perangkat keras uji harus menyediakan soket yang dapat mengambil modul emulator, atau perangkat produksi.
REAL ICE terhubung langsung ke perangkat produksi yang mendukung emulasi dalam-sirkuit melalui antarmuka pemrograman PGC / PGD, atau melalui koneksi kecepatan tinggi yang menggunakan dua pin lagi. Menurut Microchip, ia mendukung "sebagian besar" PIC, PIC24, dan prosesor dsPIC berbasis flash. [23]
ICE4000 tidak lagi diiklankan secara langsung di situs web Microchip, dan halaman pembelian menyatakan bahwa itu tidak direkomendasikan untuk desain baru.