# Cloning PCB

## Membuat skematik PCB dan Rincian Komponen dari PCB sample

### Cloning PCB

> #### Cloning PCB service meliputi :

> File skematik lengkap untuk produksi masal dalam bentuk format gerber.
> File rincian komponen.
> Tidak termasuk pembuatan Diagram.

> #### Cloning PCB range:

> Layer: 1-99 Layers
> Base Material: Ceramic, F4BK-2, Aluminium, Rogers, High Tg FR4, FR1, CEM-1, FR-4
> Treatment: Lead Free HASL, ENIG, Immersion Tin, Immersion Silver, OSP
> Board Thickness: 0.2-6.0 mm
> Pad: 0.1-4.0 oz
> Solder Mask : Green, Red, White, Yellow, Black, Blue

> #### Proses Cloning PCB:

> Kirimkan foto jelas dari kedua sisi untuk dilakukan evaluasi.
> Kami akan memberikan jawaban saran dan penawaran.
> Kirimkan sample PCB Untuk konfirmasi final.
> Sample PCB yang dikirim akan mengalami kerusakan setelah proses Cloning skematik.